NOTE 	THIS IS THE DATABASE FOR VERSION 1.38 OF 22DISK BY SYDEX.
NOTE 
NOTE 			SYDEX
NOTE 			P.O. Box 5700
NOTE 			Eugene, OR  97405
NOTE 			(503) 683-6033

note  skip = initial tracks in Single-Density
note  order sides even-odd = ???
note  see = ?? (Querverweis bei Formaten)


BEGIN A1  Amstrad CPC 178K-Data-Format Side 1
DENSITY MFM,LOW CYLINDERS 40 SIDES 1 SECTORS 9,512
SIDE1 0 0c1h, 0c2h, 0c3h, 0c4h, 0c5h, 0c6h, 0c7h, 0c8h, 0c9h
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 179 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN A2  Amstrad CPC 178K-Data-Format Side 2 (geht noch nicht)
DENSITY MFM,LOW CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 0c1h, 0c2h, 0c3h, 0c4h, 0c5h, 0c6h, 0c7h, 0c8h, 0c9h
SIDE2 0 0c1h, 0c2h, 0c3h, 0c4h, 0c5h, 0c6h, 0c7h, 0c8h, 0c9h
ORDER CYLINDERS
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 179 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN A3  Amstrad CPC 178K-Data-Format Side 2 (nur Directory)
DENSITY MFM,LOW CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 0c1h, 0c2h, 0c3h, 0c4h, 0c5h, 0c6h, 0c7h, 0c8h, 0c9h
SIDE2 0 0c1h, 0c2h, 0c3h, 0c4h, 0c5h, 0c6h, 0c7h, 0c8h, 0c9h
note Normaleinstellung sides=Seite vor Track wechseln
ORDER SIDES
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 179 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 1
END 


BEGIN S1  KC 178K-Data-Format
DENSITY MFM,LOW CYLINDERS 80 SIDES 1 SECTORS 9,512
SIDE1 0 0c1h, 0c2h, 0c3h, 0c4h, 0c5h, 0c6h, 0c7h, 0c8h, 0c9h
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 179 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN S2  KC 169K-System-Format
DENSITY MFM,LOW CYLINDERS 80 SIDES 1 SECTORS 9,512
SIDE1 0 041h, 042h, 043h, 044h, 045h, 046h, 047h, 048h, 049h
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 170 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN V1  Vortex - DSDD 96 tpi 5.25 - 9x512x80x2
DENSITY MFM ,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES 
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 176 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 2
END 

